Comm       : 1
Links      : 31
Nodes      : 21
Hubs       : 14
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.47619
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.967742
HL/L Ratio : 0.967742
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127       R:R:I158            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F127        R:R:N78            100           9.67            Yes             No
           3       R:R:F127       R:R:W162            100           6.01            Yes            Yes
           4       R:R:F245       R:R:H135            100           3.39            Yes            Yes
           5       R:R:F245       R:R:L249            100           3.65            Yes            Yes
           6       R:R:F245       R:R:R243            100           5.34            Yes            Yes
           7       R:R:F245       R:R:Y226            100           5.16            Yes             No
           8       R:R:H135       R:R:H244            100           8.36            Yes            Yes
           9       R:R:H135       R:R:I248            100            5.3            Yes             No
          10       R:R:H135       R:R:L139            100          12.86            Yes            Yes
          11       R:R:H135       R:R:R243            100            7.9            Yes            Yes
          12       R:R:H138       R:R:R149            100           6.77            Yes            Yes
          13       R:R:H138       R:R:S145            100           8.37            Yes             No
          14       R:R:H138        V:V:F75            100           4.53            Yes            Yes
          15       R:R:H138        V:V:Y63            100           6.53            Yes             No
          16       R:R:H244       R:R:I248            100           3.98            Yes             No
          17       R:R:H244       R:R:R243            100           9.03            Yes            Yes
          18       R:R:H244        V:V:F75            100          10.18            Yes            Yes
          19       R:R:I158        R:R:N78            100          15.58             No             No
          20       R:R:I158        R:R:W75            100           5.87             No            Yes
          21       R:R:L139       R:R:R243            100           9.72            Yes            Yes
          22       R:R:L139       V:V:F244            100          17.05            Yes            Yes
          23       R:R:L249       R:R:Y226            100           7.03            Yes             No
          24        R:R:N78       R:R:W162            100           7.91             No            Yes
          25       R:R:R149       R:R:S145            100           5.27            Yes             No
          26       R:R:R149        R:R:V71            100           6.54            Yes            Yes
          27       R:R:R243       V:V:F244            100           6.41            Yes            Yes
          28       R:R:S154        R:R:V71            100           6.46             No            Yes
          29       R:R:S154        R:R:W75            100           7.41             No            Yes
          30        R:R:V71        R:R:W75            100           3.68            Yes            Yes
          31        V:V:F75        V:V:Y63            100           19.6            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:?1362      R:R:?1363            100          17.02            Yes            Yes
           2      R:R:?1362        V:V:K10            100            4.8            Yes             No
           3      R:R:?1362         V:V:R7            100           18.6            Yes             No
           4      R:R:?1363      R:R:?1364            100          20.02            Yes            Yes
           5      R:R:?1363        V:V:K10            100          13.19            Yes             No
           6      R:R:?1363       V:V:K107            100              6            Yes             No
           7      R:R:?1363         V:V:R7            100           7.23            Yes             No
           8      R:R:?1363        V:V:Y21            100           9.97            Yes            Yes
           9      R:R:?1364      R:R:L1365            100           7.06            Yes            Yes
          10      R:R:?1364       V:V:K107            100           7.19            Yes             No
          11      R:R:?1364         V:V:R7            100           7.23            Yes             No
          12      R:R:L1365       V:V:K107            100           4.23            Yes             No
          13      R:R:L1365       V:V:R103            100          10.93            Yes            Yes
          14      R:R:L1365         V:V:T6            100            5.9            Yes             No
          15        V:V:K10        V:V:Y21            100          13.14             No            Yes
          16       V:V:R103         V:V:T6            100           9.06            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.769231
HL/L Ratio : 0.769231
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F115       V:V:F117            100           6.43             No            Yes
           2       V:V:F115        V:V:V55            100          17.04             No            Yes
           3       V:V:F117        V:V:V55            100           5.24            Yes            Yes
           4        V:V:F87        V:V:L48            100          10.96             No            Yes
           5        V:V:F87       V:V:Y113            100          17.54             No            Yes
           6        V:V:L48        V:V:V43            100           5.96            Yes             No
           7        V:V:L48        V:V:V53            100           4.47            Yes             No
           8        V:V:L48       V:V:Y113            100           3.52            Yes            Yes
           9        V:V:S86        V:V:V41            100           3.23             No             No
          10        V:V:S86        V:V:V53            100           3.23             No             No
          11        V:V:S86        V:V:V55            100           4.85             No            Yes
          12        V:V:V41        V:V:V53            100           3.21             No             No
          13        V:V:V43       V:V:Y113            100           3.79             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.928571
HL/L Ratio : 0.928571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D204       V:V:K205            100           9.68             No             No
           2       V:V:D204       V:V:Y208            100          11.49             No            Yes
           3       V:V:F349       V:V:I214            100           3.77            Yes             No
           4       V:V:F349       V:V:L203            100           3.65            Yes            Yes
           5       V:V:F349       V:V:V323            100           5.24            Yes             No
           6       V:V:F349       V:V:Y208            100           9.28            Yes            Yes
           7       V:V:F349       V:V:Y321            100           8.25            Yes            Yes
           8       V:V:I214       V:V:Y208            100          15.71             No            Yes
           9       V:V:K205       V:V:Y208            100           9.55             No            Yes
          10       V:V:L203       V:V:V323            100           4.47            Yes             No
          11       V:V:L203       V:V:Y208            100           7.03            Yes            Yes
          12       V:V:Q237       V:V:V319            100            4.3            Yes            Yes
          13       V:V:Q237       V:V:Y321            100          14.65            Yes            Yes
          14       V:V:V319       V:V:Y321            100           5.05            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C110       R:R:C187            100           5.46             No             No
           2       R:R:C110       R:R:W103            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C187       R:R:W103            100           9.14             No            Yes
           4       R:R:F105       R:R:L109            100           6.09            Yes             No
           5       R:R:F105        R:R:L92            100           3.65            Yes             No
           6       R:R:F105       R:R:P104            100           8.67            Yes             No
           7       R:R:F105       R:R:W103            100          24.05            Yes            Yes
           8       R:R:H102        R:R:M99            100           9.19            Yes             No
           9       R:R:H102       R:R:P104            100           7.63            Yes             No
          10       R:R:L109        R:R:L92            100           5.54             No             No
          11        R:R:L92       R:R:W103            100           5.69             No            Yes
          12        R:R:M99       R:R:P104            100           3.35             No             No

Comm       : 6
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D83       R:R:N120            100           6.73             No            Yes
           2        R:R:D83       R:R:S297            100           5.89             No             No
           3       R:R:F294        R:R:F86            100          17.15            Yes            Yes
           4       R:R:F294       R:R:G291            100           4.52            Yes             No
           5       R:R:F294        R:R:Y45            100           8.25            Yes            Yes
           6        R:R:F86       R:R:N120            100          12.08            Yes            Yes
           7        R:R:F86       R:R:S297            100           5.28            Yes             No
           8       R:R:G291        R:R:Y45            100           4.35             No            Yes
           9       R:R:N120       R:R:S297            100           4.47            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:?1357      R:R:C1358            100           4.05            Yes             No
           2      R:R:?1357        V:V:K11            100           9.59            Yes             No
           3      R:R:?1357        V:V:P14            100           5.59            Yes            Yes
           4      R:R:?1360        V:V:K11            100          12.74            Yes             No
           5      R:R:?1360       V:V:L166            100           4.55            Yes            Yes
           6      R:R:?1360        V:V:R25            100           5.99            Yes            Yes
           7      R:R:C1358        V:V:P14            100           3.77             No            Yes
           8        V:V:K11       V:V:L166            100           4.23             No            Yes
           9       V:V:L166        V:V:R25            100           6.07            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.625
HL/L Ratio : 0.625
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:K17        V:V:N15            100          18.19             No             No
           2        V:V:K17        V:V:Y47            100          13.14             No            Yes
           3        V:V:N15       V:V:N162            100           8.17             No             No
           4        V:V:N15        V:V:Y47            100           3.49             No            Yes
           5       V:V:N162        V:V:Y47            100           4.65             No            Yes
           6        V:V:R51       V:V:V150            100           3.92             No             No
           7        V:V:R51        V:V:Y47            100           9.26             No            Yes
           8       V:V:V150        V:V:Y47            100          10.09             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D26       V:V:E359            100            5.2             No             No
           2        V:V:D26       V:V:P360            100           8.05             No            Yes
           3       V:V:E359       V:V:P360            100           3.14             No            Yes
           4       V:V:P356       V:V:P360            100           7.79             No            Yes
           5       V:V:P356       V:V:Y173            100           15.3             No            Yes
           6       V:V:P360       V:V:Y173            100           4.17            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D38       V:V:Q101            100          13.05             No            Yes
           2        V:V:D38        V:V:T98            100           7.23             No             No
           3        V:V:L97       V:V:P114            100           6.57             No             No
           4        V:V:L97       V:V:Q101            100           3.99             No            Yes
           5       V:V:P114       V:V:Q101            100           6.32             No            Yes
           6       V:V:Q101        V:V:T98            100           7.09            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E346       V:V:K322            100           6.75             No             No
           2       V:V:E346       V:V:Y238            100           4.49             No            Yes
           3       V:V:K250       V:V:R236            100           6.19             No            Yes
           4       V:V:K250       V:V:Y238            100           9.55             No            Yes
           5       V:V:K322       V:V:Y238            100          13.14             No            Yes
           6       V:V:R236       V:V:Y238            100           9.26            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:F80       V:V:I119            100           3.77            Yes             No
           2        V:V:F80       V:V:L123            100           3.65            Yes            Yes
           3        V:V:F80       V:V:P120            100          10.11            Yes            Yes
           4       V:V:I119       V:V:P120            100           3.39             No            Yes
           5       V:V:L123       V:V:P120            100           3.28            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D260       V:V:F268            100           9.55             No            Yes
           2       V:V:D260       V:V:K270            100            8.3             No             No
           3       V:V:D260       V:V:Y272            100           5.75             No            Yes
           4       V:V:F268       V:V:K270            100            6.2            Yes             No
           5       V:V:K270       V:V:Y272            100          22.69             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I60        R:R:I81            100           4.42            Yes             No
           2        R:R:I60        R:R:L77            100           4.28            Yes            Yes
           3        R:R:I81        R:R:L77            100           4.28             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F255       R:R:N296            100           8.46            Yes             No
           2       R:R:F255       R:R:W259            100          15.03            Yes            Yes
           3       R:R:N296       R:R:W259            100           6.78             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H141       R:R:I140            100           9.28             No            Yes
           2       R:R:H141       R:R:Y136            100           7.62             No             No
           3       R:R:I140       R:R:Y136            100           13.3            Yes             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D177       R:R:N190            100          13.46             No             No
           2       R:R:D177       R:R:Y188            100          16.09             No            Yes
           3       R:R:N190       R:R:Y188            100          10.47             No            Yes

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H204       R:R:H274            100           7.17             No             No
           2       R:R:H204       R:R:L200            100           7.71             No             No
           3       R:R:H274       R:R:L200            100           6.43             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F211       R:R:H263            100           6.79            Yes             No
           2       R:R:F211       R:R:Y215            100           8.25            Yes            Yes
           3       R:R:H263       R:R:Y215            100          14.16             No            Yes

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F231       R:R:I230            100           6.28             No             No
           2       R:R:F231       R:R:R236            100           5.34             No             No
           3       R:R:I230       R:R:R236            100           8.77             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F149       V:V:I158            100           11.3            Yes             No
           2       V:V:F149       V:V:K147            100            6.2            Yes             No
           3       V:V:I158       V:V:K147            100           4.36             No             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D78        V:V:T58            100           5.78             No             No
           2        V:V:D78        V:V:V81            100           4.38             No             No
           3        V:V:T58        V:V:V81            100           4.76             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:F61       V:V:I241            100           3.77            Yes             No
           2        V:V:F61       V:V:I317            100           6.28            Yes            Yes
           3       V:V:I241       V:V:I317            100           5.89             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D67       V:V:K138            100           9.68             No             No
           2        V:V:D67        V:V:R62            100           4.76             No             No
           3       V:V:K138        V:V:R62            100           4.95             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:D143       V:V:E145            100            5.2             No             No
           2       V:V:D143       V:V:V167            100           5.84             No             No
           3       V:V:E145       V:V:V167            100            5.7             No             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E185       V:V:E200            100           6.34             No             No
           2       V:V:E185       V:V:H198            100           3.69             No            Yes
           3       V:V:E200       V:V:H198            100           9.85             No            Yes

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:H210       V:V:H353            100           21.5            Yes             No
           2       V:V:H210       V:V:N299            100          12.75            Yes             No
           3       V:V:H353       V:V:N299            100          11.48             No             No

