Comm       : 1
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C116       R:R:C203            100           7.28            Yes            Yes
           2       R:R:C116       R:R:L180            100           4.76            Yes            Yes
           3       R:R:C116       R:R:W109            100           3.92            Yes            Yes
           4       R:R:C203       R:R:L180            100           3.17            Yes            Yes
           5       R:R:C203       R:R:W109            100           6.53            Yes            Yes
           6       R:R:E205       R:R:L180            100            5.3            Yes            Yes
           7       R:R:E205       R:R:S176            100           2.87            Yes             No
           8       R:R:L180       R:R:S176            100              3            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F336        R:R:I82              0           2.51            Yes             No
           2       R:R:F336        R:R:N79            100           8.46            Yes            Yes
           3       R:R:F336        R:R:V68            100           6.55            Yes             No
           4       R:R:I137        R:R:I82            100           2.94             No             No
           5       R:R:I137       R:R:Y329            100           3.63             No            Yes
           6        R:R:I82       R:R:Y329            100           3.63             No            Yes
           7        R:R:N79        R:R:V68            100           4.43            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F221       R:R:W287            100          14.03             No            Yes
           2       R:R:F221       R:R:Y225            100           4.13             No            Yes
           3       R:R:W287       R:R:Y225            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D192       R:R:R196            100           3.57            Yes             No
           2       R:R:D192       R:R:Y198            100          10.34            Yes             No
           3       R:R:R196       R:R:Y198            100           14.4             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I94        R:R:L90            100           2.85             No             No
           2        R:R:I94        R:R:M58            100           2.92             No            Yes
           3        R:R:L90        R:R:M58            100           2.83             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A138       R:R:M235            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:A138       R:R:Y236            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:M235       R:R:Y236            100           5.99            Yes            Yes

