Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 17
Hubs       : 12
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.41176
H/N Ratio  : 0.705882
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F8       R:R:L220            100           2.44             No            Yes
           2         L:L:F8       R:R:W287            100           5.01             No            Yes
           3       R:R:A138       R:R:I232            100           3.25             No             No
           4       R:R:A138       R:R:Y236            100              4             No            Yes
           5       R:R:F221       R:R:W287            100          13.03            Yes            Yes
           6       R:R:F221       R:R:Y225            100           3.09            Yes            Yes
           7       R:R:H223       R:R:I224            100           7.95            Yes            Yes
           8       R:R:H223       R:R:S128            100           2.79            Yes            Yes
           9       R:R:H223       R:R:W132            100          15.87            Yes            Yes
          10       R:R:I224       R:R:S128            100           4.64            Yes            Yes
          11       R:R:I224       R:R:W287            100           2.35            Yes            Yes
          12       R:R:I232       R:R:V135            100           6.14             No            Yes
          13       R:R:I232       R:R:Y236            100           4.84             No            Yes
          14       R:R:L220       R:R:W287            100           2.28            Yes            Yes
          15       R:R:N321       R:R:S282            100          10.43             No             No
          16       R:R:N321       R:R:W283            100           2.26             No            Yes
          17       R:R:P228       R:R:V135            100           3.53            Yes            Yes
          18       R:R:P228       R:R:W132            100           6.76            Yes            Yes
          19       R:R:S128       R:R:W132            100           2.47            Yes            Yes
          20       R:R:S282       R:R:W283            100           4.94             No            Yes
          21       R:R:V135       R:R:W132            100           2.45            Yes            Yes
          22       R:R:W283       R:R:W287            100           1.87            Yes            Yes
          23       R:R:W283       R:R:Y225            100           1.93            Yes            Yes
          24       R:R:W287       R:R:Y225            100           6.75            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D192       R:R:R194            100          10.72            Yes             No
           2       R:R:D192       R:R:R196            100           2.38            Yes            Yes
           3       R:R:D192       R:R:Y198            100            2.3            Yes            Yes
           4       R:R:D192        R:R:Y35            100          21.84            Yes            Yes
           5       R:R:M190       R:R:Y198            100           2.39             No            Yes
           6       R:R:M190        R:R:Y35            100           2.39             No            Yes
           7       R:R:R194       R:R:R196            100           8.53             No            Yes
           8       R:R:R194       R:R:Y198            100           4.12             No            Yes
           9       R:R:R196       R:R:Y198            100           6.17            Yes            Yes
          10       R:R:Y198        R:R:Y35            100          19.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D89        R:R:N61            100           4.04            Yes            Yes
           2        R:R:D89       R:R:P326            100           8.05            Yes             No
           3        R:R:D89       R:R:S130              0           1.47            Yes             No
           4        R:R:D89        R:R:S88              0           1.47            Yes             No
           5        R:R:N61       R:R:P326            100           4.89            Yes             No
           6       R:R:S130        R:R:S88            100           4.89             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C116       R:R:C203            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C116       R:R:L180            100           3.17             No             No
           3       R:R:C116       R:R:W109            100          11.75             No            Yes
           4       R:R:C203       R:R:L180            100           3.17            Yes             No
           5       R:R:C203       R:R:W109            100          11.75            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F46        R:R:V42            100           2.62            Yes            Yes
           2        R:R:F46       R:R:Y309            100           2.06            Yes             No
           3        R:R:H38        R:R:V42            100            8.3            Yes            Yes
           4        R:R:H38       R:R:Y309            100           8.71            Yes             No
           5        R:R:V42       R:R:Y309            100           6.31            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F320        R:R:I53            100           5.02             No             No
           2       R:R:F320       R:R:S323            100           2.64             No            Yes
           3       R:R:F320       R:R:W316            100           5.01             No            Yes
           4        R:R:I53       R:R:S323            100           4.64             No            Yes
           5        R:R:I53       R:R:W316            100           3.52             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F3         L:L:P5            100          15.89            Yes             No
           2         L:L:F3       R:R:D103            100           7.17            Yes             No
           3         L:L:P5       R:R:D103            100           4.83             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F189        R:R:F32            100           4.29             No             No
           2       R:R:F189        R:R:L30            100           3.65             No             No
           3        R:R:F32        R:R:L30            100           2.44             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E185       R:R:H188            100           8.62             No            Yes
           2       R:R:E185       R:R:L200            100           6.63             No             No
           3       R:R:H188       R:R:L200            100           2.57            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F336       R:R:N333            100          10.87            Yes             No
           2       R:R:F336       R:R:N335            100           6.04            Yes             No
           3       R:R:N333       R:R:N335            100           10.9             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I162        R:R:N84            100           7.08             No             No
           2       R:R:I162       R:R:W166            100           2.35             No             No
           3        R:R:N84       R:R:W166            100           4.52             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L85       R:R:N325            100           4.12            Yes             No
           2        R:R:L85       R:R:Y329            100           2.34            Yes             No
           3       R:R:N325       R:R:Y329            100           6.98             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F311       R:R:L289            100           2.44            Yes             No
           2       R:R:F311       R:R:V306            100           2.62            Yes            Yes
           3       R:R:L289       R:R:V306            100           4.47             No            Yes

