Comm       : 1
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F204       R:R:L208              0           2.44            Yes            Yes
           2       R:R:F204       R:R:V121            100           5.24            Yes             No
           3       R:R:F204       R:R:W254            100           3.01            Yes            Yes
           4       R:R:L208       R:R:L251              0           1.38            Yes             No
           5       R:R:L208       R:R:L255              0           1.38            Yes             No
           6       R:R:L251       R:R:L255            100           4.15             No             No
           7       R:R:V121       R:R:W254            100           3.68             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C106       R:R:R172            100           4.18             No            Yes
           3       R:R:C183       R:R:K180            100           3.23            Yes             No
           4       R:R:C183       R:R:L174            100           3.17            Yes             No
           5       R:R:C183       R:R:R172            100           2.79            Yes            Yes
           6       R:R:K180       R:R:L174            100           7.05             No             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D91       R:R:R100            100           7.15             No             No
           2        R:R:D91       R:R:T101            100           4.34             No            Yes
           3       R:R:L105        R:R:L88            100           5.54             No             No
           4       R:R:L105       R:R:T101            100            5.9             No            Yes
           5        R:R:L88       R:R:T101            100           2.95             No            Yes
           6       R:R:R100       R:R:T101            100           9.06             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D178       R:R:I177            100            5.6             No             No
           2       R:R:D178       R:R:P181            100           3.22             No            Yes
           3       R:R:I177       R:R:P181            100           3.39             No            Yes
           4       R:R:I177       R:R:T175            100           4.56             No             No
           5       R:R:P181       R:R:T175            100           6.99            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A188       R:R:K187            100           3.21             No             No
           2       R:R:A188       R:R:L193            100           3.15             No             No
           3       R:R:K187       R:R:L193            100           2.82             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F292        R:R:L86            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F292        R:R:Y40            100          10.32            Yes            Yes
           3        R:R:L86        R:R:Y40            100           9.38             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C119        R:R:S78            100           5.16             No            Yes
           2       R:R:C119       R:R:W158            100           5.22             No             No
           3        R:R:S78       R:R:W158            100           4.94            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I113       R:R:M112            100           2.92             No             No
           2       R:R:I113        R:R:T85            100           3.04             No             No
           3       R:R:M112        R:R:T85            100          10.54             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V136       R:R:W137            100           3.68             No            Yes
           2       R:R:V136       R:R:Y132            100          11.36             No            Yes
           3       R:R:W137       R:R:Y132            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C149       R:R:D148            100           3.11             No             No
           2       R:R:C149       R:R:R146            100           9.75             No             No
           3       R:R:D148       R:R:R146            100          15.48             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H225       R:R:N233            100          11.48             No             No
           2       R:R:H225       R:R:Q228            100           6.18             No             No
           3       R:R:N233       R:R:Q228            100           3.96             No             No

