Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 21
Hubs       : 12
HLinks     : 24
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E102            100           7.93            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:K312            100           9.38            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:W281            100           4.54            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y284            100           7.02            Yes            Yes
           5       R:R:C227       R:R:T226            100           3.38            Yes             No
           6       R:R:C227       R:R:W183            100           3.92            Yes            Yes
           7       R:R:E102       R:R:K312            100           4.05            Yes             No
           8       R:R:F175       R:R:W142            100           6.01             No            Yes
           9       R:R:F175       R:R:W179            100          13.03             No             No
          10       R:R:F208       R:R:F287            100           4.29            Yes            Yes
          11       R:R:F208       R:R:P307            100           4.33            Yes            Yes
          12       R:R:F208       R:R:Y284            100           3.09            Yes            Yes
          13       R:R:F277       R:R:L141            100           6.09            Yes             No
          14       R:R:F277       R:R:W281            100           6.01            Yes            Yes
          15       R:R:F287       R:R:F299            100           3.22            Yes            Yes
          16       R:R:F287       R:R:P307            100           7.22            Yes            Yes
          17       R:R:F290       R:R:F299            100           4.29             No            Yes
          18       R:R:F290       R:R:Y297            100          10.32             No             No
          19       R:R:F299       R:R:Y297            100           4.13            Yes             No
          20       R:R:L141       R:R:P231            100           3.28             No             No
          21       R:R:L141       R:R:W281            100          13.67             No            Yes
          22       R:R:P231       R:R:T230            100            3.5             No             No
          23       R:R:P231       R:R:W142            100          13.51             No            Yes
          24       R:R:P307       R:R:Y284            100           9.74            Yes            Yes
          25       R:R:T226       R:R:W183            100          18.19             No            Yes
          26       R:R:T230       R:R:W142            100           3.64             No            Yes
          27       R:R:W142       R:R:W179            100          13.12            Yes             No
          28       R:R:W179       R:R:W183            100          15.93             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D99        R:R:L95            100           2.71            Yes             No
           2        R:R:D99       R:R:N318            100           6.73            Yes             No
           3        R:R:D99       R:R:T315            100          11.56            Yes            Yes
           4        R:R:L95       R:R:N318            100           8.24             No             No
           5        R:R:S67       R:R:T103            100           9.59             No             No
           6        R:R:S67       R:R:T315            100            4.8             No            Yes
           7       R:R:T103       R:R:T315            100           4.71             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:C203            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C126       R:R:F119            100           2.79            Yes            Yes
           3       R:R:C126        R:R:F40            100           4.19            Yes            Yes
           4       R:R:C126       R:R:P196            100           3.77            Yes            Yes
           5       R:R:C203       R:R:F119            100           4.19             No            Yes
           6       R:R:C203       R:R:P196            100           5.65             No            Yes
           7       R:R:F119        R:R:F40            100           6.43            Yes            Yes
           8        R:R:F40       R:R:P196            100           5.78            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P186       R:R:P187            100           5.84             No             No
           2       R:R:P186       R:R:W191            100           9.46             No            Yes
           3       R:R:P186       R:R:Y219            100           6.95             No            Yes
           4       R:R:P187       R:R:Y219            100          12.52             No            Yes
           5       R:R:W191       R:R:Y219            100           8.68            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G42        R:R:P43            100           4.06             No            Yes
           2        R:R:G42       R:R:Y118            100          10.14             No             No
           3        R:R:P43       R:R:Y118            100           5.56            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H300        R:R:I47            100           3.98             No             No
           2       R:R:H300       R:R:P301            100           12.2             No             No
           3        R:R:I47       R:R:P301            100           3.39             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:M60       R:R:Q114            100            6.8            Yes            Yes
           2        R:R:M60        R:R:T56            100           4.52            Yes             No
           3       R:R:Q114        R:R:T56            100            8.5            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C332        R:R:F81            100          18.15             No            Yes
           2       R:R:C332        R:R:L84            100           6.35             No            Yes
           3        R:R:F81        R:R:L84            100           4.87            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L135       R:R:T139            100           2.95             No             No
           2       R:R:L135       R:R:W177            100           5.69             No             No
           3       R:R:T139       R:R:W177            100          18.19             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C156       R:R:P158            100           3.77             No            Yes
           2       R:R:C156       R:R:W152            100           5.22             No            Yes
           3       R:R:P158       R:R:W152            100          10.81            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I321       R:R:M269              0           1.46            Yes             No
           2       R:R:I321       R:R:M325              0           1.46            Yes             No
           3       R:R:M269       R:R:M325            100           2.89             No             No

